# "Haussegen hängt schief"




# Was bedeutet das?

## Wie kann man das "lustig" darstellen?







# Modell "HAUSSEGEN"



### Maße der "Wasserwage"

20 cm Länge; 3,5 cm Höhe; Tiefe: 2-3 cm

## Schrift

### Schwarzschrift:

Wie auf dem Holz anbringen?

Mit einer Schablone, freihändig - oder mit einem Lötkolben.

Oder fällt euch noch etwas anderes ein?

#### Die Lage der Schrift:

Mittig jeweils rechts und links der Libelle im oberen Teil der Waage

### Brailleschrift:

Mit Hilfe einer Schablone:

Wie?

Zuerst die Nägel durch die Schablone an der richtigen Stelle bis ca. zu Mitte des Nagels einschlagen. Dann die Schablone wieder von dem Holz lösen.

Im Holz sind nun die Löcher an der richtigen Stelle "eingezeichnet.

Die Nägel können nun eingenagelt werden.

#### Lage der Schrift:

Mittig jeweils rechts und links der Libelle im unteren Teil der Waage.

Welche Schritte muss ich/wir ausführen (ggf. in einem Team oder aufteilen...

???

## Kostenkalkulation:

???

Libellen für die Wasserwaage:

30 Stück: Preis gesamt 15,43

Holz: ?

Nägel: ?

(Draht)Seil; Kette; / für Befestigung: ?

???

Preis für den Verkauf: ?

Notizen für mich:

Abstand Schrift:

Mit Schablone:

"HAUS": ca. 2,4 cm von der oberen linken Ecke

"SEGEN" ca. 2 cm von der oberen rechten Ecke

Länge der "Dummy-Libelle":

3 cm; Durchmesser 1 cm